






Of:028/2026

Bom Sucesso do Sul, dia 02 de outubro de 2026

Ao Ilustre Jacir Bombonato Machado
Superintendente Executivo
Consórcio Intermunicipal de Educação e Ensino do Paraná - CIEDEPAR
Assunto: Adesão à Ata do Pregão Eletrônico nº 002/2024


Senhor Secretário Executivo,

Eu, Elisana Pillonetto, na qualidade de Diretora Municipal de Educação do Município
de Bom Sucesso do Sul, venho, por meio do presente expediente, cumprimentá-lo e
manifestar interesse em aderir à Ata de Registros de Preços, resultante do TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO DO PARANÁ E A EMPRESA RENTAL SAAS SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, PARA "Aquisição de telas interativas, com sistema integrado e módulo OPS, de acordo com as especificações, quantidades estima nos termos do Art. 22, do Decreto Federal n.º 7.892/2013, requerendo, dede já, autorização de Vossa Senhoria, para a aquisição dos itens abaixo descritos e na quantidade também descrita:


	Item 
	Especificação 
	Quant.
	Valor Unit. Anual
	Valor Total

	





1
	Aquisição de Tela Interativa de 75 Polegadas com Sistema Integrado e Módulo OPS (Open Pluggable Specification). 
Especificações Técnicas Mínimas da Tela Interativa 75 Polegadas
1. Características do Hardware da Tela Interativa: 
Tamanho da Tela Visível (diagonal): Mínimo de 75 polegadas. 
Tipo de Tela: Plana Touch Screen. 
Resolução da Imagem: 4K (3840x2160 pixels). 
Retroiluminação: DLED. 
Frequência de Atualização: 60Hz. 
Contraste: 1200:1. 
Brilho: Mínimo de 350 cd/m². 
Armazenamento Integrado: Mínimo de 128 GB. 
Memória RAM Integrada: Mínimo de 8 GB. 
Processador Integrado: 8 núcleos de processamento, no mínimo. 
Sistema Operacional Integrado: Android versão 10.0 ou superior. 
2 Auto falante integrado, potência mínima de 20W (vinte watts) total do equipamento; 
Slot OPS; 
Webcam integrada; 
Microfone integrado com funcionalidade de cancelamento de eco, supressão/filtro de ruído; 
Conexões mínimas: 
2 x HDMI 
2 x USB 3.0 
1 x USB Type-C 
1 x RJ45 
1 x Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n ou Bluetooth 
1 x Entrada de Áudio. 
Alimentação: Bi-Volt automático (100~240v). 
Vidro Temperado: 3mm. 
Tecnologia de Toque: IR Touch com capacidade de 20 pontos de toques simultâneos. 
Alto-falantes: 2 integrados. 
Suporte: Pedestal móvel com regulagem de altura e rodízio com espessura reforçada e coluna, de fixação da Tela, treliçada garantindo estabilidade e segurança ao conjunto, deve ser fabricado em aço carbono, com pintura eletrostática a pó na cor preta, Deve ter compatibilidade padrão VESA de até 800x400. Carga admissível para no mínimo 60kg 
Condição: Equipamento deve ser novo 
Especificações do OPS (Open Pluggable Specification): 
Processador: Equivalente ao Intel i5 ou superior. 
Memória RAM: Mínimo de 8 GB. 
Armazenamento: Mínimo de 128 GB. 
Sistema Operacional: Windows 10 ou superior, devidamente licenciado. 
Conexões: Compatível com a tela para integração e fácil acoplamento. 

3. Aplicação e Funcionamento do Software:
Tela Interativa com software de desenho para interagir com imagem através de toque de dedo (touch) e caneta na tela. 
➢ Possuir solução para anotações e colaboração em todas as aplicações, sendo Sistema Operacional Google Android ou Sistema Operacional Microsoft Windows com recursos de nuvem com objetivo de simplificar as discussões em sala de aula, compartilhamento de ideias, nota e opiniões, permitindo o salvamento em nuvem independentemente de onde estejam; 
➢ Possuir funcionalidade nativa de acesso a materiais armazenados em nuvens comerciais para iniciar diretamente no display. No mínimo as 2 plataformas: Google Drive e Onedrive; 
➢ Possuir funcionalidade para captura de tela em ambos sistemas operacionais, Sistema Operacional Google Android ou Sistema Operacional Microsoft Windows, ambos ajustáveis e que permitam a importação e a capturar telas de qualquer aplicação, incluindo aplicativos, sites e vídeos de qualquer fonte, podendo importar esse conteúdo para o software de colaboração para discussões e anotações adicionais em uma nova página; 
➢ Deve ser possível dividir a tela com outros dispositivos na mesma tela; 
➢ Deve possuir funcionalidade para compartilhar conteúdo na tela interativa através de QR Code; 
➢ Deve possibilitar o espelhamento de tela através da rede cabeada ou sem fio, e que a interatividade esteja habilitada; 
➢ Deverá permitir conexão de computador externo com sistema operacional Windows, na versão 10 ou superior. 
➢ Deve possuir sensibilidade ao toque da tela deve permitir escrita a partir do uso dos dedos da mão e também de caneta interativa, com ao menos 20 (vinte) pontos de toque e precisão de ± 1mm; 
➢ Deve possuir tempo de resposta da tela inferior a 10 ms (dez milissegundos). 
➢ Deve ser fornecida, pelo menos, 2 (duas) canetas inteligentes; 
➢ 
➢ Deve ser fornecido treinamento no tempo necessário para utilização total das funcionalidades da tela. O treinamento poderá ser realizado de forma hibrida presencial/virtual, de acordo com a escolha da contratante e será realizada no consórcio ou no município conforme contratação, sendo que a carga horária ficará a cargo do fornecedor; 
4. Energia 
Consumo de energia em operação padrão: no máximo 450W. 
Para atendimento do item anterior, considera-se o funcionamento do equipamento em modo de operação padrão, desconsiderando 
o uso de acessórios/periféricos, como portas USB. 
➢ Alimentação: o equipamento deverá operar entre 110~240 VAC. 
➢ Temperatura: O equipamento deverá operar com temperaturas entre 0ºC a 40ºC. 
➢ Deverá ser fornecido cabo de força, ou fonte externa, adequado à potência da Tela, para ligação a uma tomada de energia elétrica no padrão brasileiro (NBR 14136), no tamanho adequado à perfeita utilização da mesma pelo usuário. 
➢ Se houver necessidade de fonte externa, deve ser original, específica e do mesmo fabricante do equipamento. 
5. Certificações: 
Certificação de compatibilidade com a norma IEC 60950 (adotada pelo INMETRO), ou UL 60950, ou Conformité Européenne (CE) ou FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC). Tal exigência é necessária para comprovar a segurança do equipamento ao usuário; 
Certificados de Conformidade Técnica válidos e devidamente homologados pela Anatel; 
Nenhum dos equipamentos fornecidos poderá conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). A comprovação poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial, instituição credenciada, documento do fabricante ou ainda através da certificação EPEAT, desde que claramente especificado. Tal exigência é necessária para comprovar que o equipamento atende as necessidades de controle de impacto ambiental em seu processo de fabricação. 

6 - Garantia 
Garantia de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses, compreendendo manutenção corretiva e serviços de assistência técnica. 
Modelo: TMK 7511''+ACES
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R$ 14.171,79
	



R$ 14.171,79




Na oportunidade, declaro ciência quanto ao prazo de 90 (noventa) dias para efetivar
a aquisição e/ou contratação dos itens solicitados acima, onde será de integral
responsabilidade do Município de Bom Sucesso do Sul, o acompanhamento e fiscalização
do contrato eventualmente firmado, eximindo o Consórcio Intermunicipal de Educação e
Ensino do Paraná - CIEDEPAR de quaisquer responsabilidades ou obrigações, conforme
disciplina o Art. 22, §6º e §7º do Decreto Federal n.º 7.892/2013.

Cordialmente,






Elisana Pillonetto

Diretora do Departamento Municipal de Educação
Bom Sucesso



























