|  |
| --- |
| **PLANILHA DE SERVIÇOS** |
| **Município:** |  | **BOM SUCESSO DO SUL** |  |  |  | **SAM**  | **24** |
| **Projeto :** |  | **INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM LED** |  |  |  | **LOTE nº**  | **01** |
| **Local da Obra :** | **RUAS DO PERÍMETRO URBANO** |  |  |  |  |  |
| **Código** | **Orígem** | **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** | **UD** | **PREÇO (R$)** |
|  |  |  |  | **QUANT** | **UNIT** | **SUBTOTAL** | **TOTAL** |
| **1** |  | **SERVIÇOS PRELIMINARES** |  |  |  |  |  |
| 820000L | DER | Placa de Obra 4,00 x 2,00 | un | 1,00 |  |  |  |
| **10** |  | **SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS** |  |  |  |  |  |
|  |  | **SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS** |  |  |  |  |  |
|  |  | Fornecimento e instalação de luminárias em LED, para serem substituídas em RUAS do perímetro urbano da cidade de Bom Sucesso do Sul, as luminárias devem atender as seguintas características: As luminárias em LED deverão ser com 140 Lúmens/Watts, no mínimo; IP 066; IK 08; Todas as luminárias deverão ser contempladas com TELEGESTÃO; Devem atender no mínimo 10 anos de garantia, LUMINÁRIA COM POTÊNCIA DE 40W | **ud** | 38,00 |  |  |  |
|  |  | Fornecimento e instalação de luminárias em LED, para serem substituídas em RUAS do perímetro urbano da cidade de Bom Sucesso do Sul, as luminárias devem atender as seguintas características: As luminárias em LED deverão ser com 140 Lúmens/Watts, no mínimo; IP 066; IK 08; Todas as luminárias deverão ser contempladas com TELEGESTÃO; Devem atender no mínimo 10 anos de garantia, LUMINÁRIA COM POTÊNCIA DE 71W | **ud** | 32,00 |  |  |  |
|  |  | Fornecimento e instalação de luminárias em LED, para serem substituídas em RUAS do perímetro urbano da cidade de Bom Sucesso do Sul, as luminárias devem atender as seguintas características: As luminárias em LED deverão ser com 140 Lúmens/Watts, no mínimo; IP 066; IK 08; Todas as luminárias deverão ser contempladas com TELEGESTÃO; Devem atender no mínimo 10 anos de garantia, LUMINÁRIA COM POTÊNCIA DE 107W | **ud** | 78,00 |  |  |  |
|  |  | Fornecimento e instalação de luminárias em LED, para serem substituídas em RUAS do perímetro urbano da cidade de Bom Sucesso do Sul, as luminárias devem atender as seguintas características: As luminárias em LED deverão ser com 140 Lúmens/Watts, no mínimo; IP 066; IK 08; Todas as luminárias deverão ser contempladas com TELEGESTÃO; Devem atender no mínimo 10 anos de garantia, LUMINÁRIA COM POTÊNCIA DE 150W | **ud** | 67,00 |  |  |  |
| x |  | **PREÇO GLOBAL** |  |  |  |  |  |