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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD 
PARA PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
	1. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

	UNIDADE REQUISITANTE: Departamento de obras e serviços urbanos

	RESPONSÁVEL: Fábio Junior de Oliveira

	E-MAIL: engenharia@bssul.pr.gov.br
	TELEFONE: (46) 3199-2333



	2. OBJETO

	Constitui objeto deste Termo de Referência a DISPENSA DE LICITAÇÃO para contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos, peças e materiais para manutenção e utilização de roçadeiras e sopradores, destinados às atividades de manutenção e limpeza de áreas públicas, conforme as especificações técnicas, condições, quantidades e acordo com as especificações técnicas adiante discriminadas.



	3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

	A presente contratação justifica-se pela necessidade de aquisição de roçadeira lateral profissional e soprador costal a combustão, destinados à execução dos serviços de roçada, manutenção, conservação e limpeza das áreas públicas do Município.
Os equipamentos atualmente disponíveis encontram-se antigos, desgastados e apresentando problemas frequentes, não oferecendo mais condições adequadas para atender, com segurança e eficiência, à demanda dos serviços municipais. Além disso, a quantidade de equipamentos atualmente disponível é insuficiente para atender às necessidades do Município, tornando necessária a ampliação da estrutura de equipamentos utilizados pelas equipes responsáveis pela manutenção das áreas públicas.
A necessidade de aquisição torna-se ainda mais relevante com o início do período de maior desenvolvimento da vegetação, ocasionado pelo aumento das chuvas e das temperaturas, quando ocorre crescimento mais acelerado de gramíneas, mato e demais vegetações. Nesse período, há aumento significativo da demanda por serviços de roçada e limpeza de áreas públicas, sendo indispensável contar com equipamentos em condições adequadas de funcionamento para garantir a continuidade e a eficiência dos serviços.
A roçadeira lateral profissional será utilizada para corte de grama, capim, mato e vegetação de maior resistência em terrenos, margens de vias, áreas institucionais, praças, parques, canteiros e demais espaços públicos. O soprador costal profissional será empregado na limpeza e remoção de folhas, galhos pequenos, resíduos vegetais e materiais resultantes dos serviços de poda e roçada.
A aquisição de equipamentos novos e profissionais proporcionará maior produtividade, agilidade, segurança e qualidade na execução dos serviços, além de reduzir a necessidade de manutenção dos equipamentos antigos e as interrupções decorrentes de falhas mecânicas.
A indicação de marca de referência, quando utilizada, justifica-se pela necessidade de garantir compatibilidade e padronização com equipamentos e acessórios já existentes na frota municipal, facilitando a manutenção e a aquisição de peças e componentes compatíveis. A referência de marca deverá ser entendida como parâmetro de qualidade e desempenho, sendo admitidos equipamentos similares ou de qualidade superior, desde que atendam integralmente às especificações técnicas estabelecidas.
Dessa forma, a contratação mostra-se necessária e oportuna para ampliar e modernizar a capacidade operacional do Município, assegurar a continuidade dos serviços de manutenção e limpeza das áreas públicas e atender ao aumento da demanda decorrente do período de maior crescimento da vegetação, contribuindo para a conservação dos espaços públicos e para a adequada prestação dos serviços à população.



	4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

	Considerando a necessidade de substituição dos equipamentos atualmente disponíveis, os quais se encontram desgastados, antigos e apresentando falhas frequentes, bem como a necessidade de ampliar a quantidade de equipamentos para atender à demanda dos serviços municipais de roçada, manutenção e limpeza de áreas públicas, estima-se a necessidade de aquisição dos seguintes itens:



	5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO/ITEM

	ITEM
	QUANT
	UNID. DE MEDIDA
	DESCRIÇÃO

	1
	10
	Unid.
	CAIXA DE TRANSMISSÃO PARA ROÇADEIRA PROFISSIONAL: caixa de transmissão completa, nova, sem uso, destinada a roçadeira profissional a gasolina, compatível com STIHL FS 460 ou equipamento equivalente ou de qualidade superior; confeccionada em material de alta resistência e adequada para utilização em condições severas e operação contínua; composta por carcaça, engrenagens, rolamentos, eixo de transmissão e demais componentes necessários ao perfeito funcionamento do conjunto; deverá possuir sistema de fixação, encaixe, dimensões e acoplamento compatíveis com a roçadeira e com as ferramentas de corte utilizadas no equipamento; deverá suportar as rotações e esforços mecânicos característicos de roçadeiras profissionais de alta potência, garantindo transmissão eficiente do movimento e adequada durabilidade. Produto novo, original ou compatível de qualidade igual ou superior, sem sinais de recondicionamento ou recuperação, acompanhado de garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Marca de referência: STIHL, modelo compatível com FS 460, similar ou de qualidade superior.

	2
	1.500
	Metros
	FIO DE CORTE PARA ROÇADEIRA PROFISSIONAL: fio de corte confeccionado em nylon de alta resistência e durabilidade, destinado à utilização em roçadeiras profissionais a gasolina, compatível com cabeçotes de corte para roçadeiras de alta potência; diâmetro mínimo de 3,3 mm, com perfil quadrado, estrela, redondo ou outro perfil de desempenho equivalente ou superior, proporcionando elevada resistência à abrasão, impacto e ruptura; indicado para corte de grama, capim, ervas daninhas, vegetação rasteira e vegetação de média resistência. Deverá apresentar boa flexibilidade, resistência ao desgaste e adequado desempenho durante operação contínua. Produto novo, sem uso, acondicionado em embalagem original do fabricante, devidamente identificada quanto à marca, especificação, diâmetro e comprimento ou peso do produto. Embalagem com no mínimo 1 kg de produto. Deverá ser compatível com roçadeira profissional STIHL FS 460 ou equipamento de especificações equivalentes ou superiores. Marca de referência: STIHL, similar ou de qualidade superior.

	3
	100
	Unid.
	Óleo lubrificante para motores STIHL 2 tempos – 8017 H, lubrificante para motores de dois tempos, indicado para motores STIHL 2T, 2-MIX e 4-MIX de alto desempenho, destinado à utilização em roçadeiras, sopradores, motosserras, motopodas, pulverizadores e equipamentos similares. Deve proporcionar ação antidesgaste e anticorrosiva, redução da formação de cinzas e elevada capacidade detergente, contribuindo para a limpeza interna do motor e redução da formação de depósitos de carbono e vernizes. Indicado para utilização na proporção de 1:50 (20 ml de óleo para cada 1 litro de gasolina). Embalagem de 500 ml. Produto novo, original, lacrado e dentro do prazo de validade. Marca de referência: STIHL 8017 H, similar ou de qualidade superior.

	4
	2
	Unid.
	Soprador costal a combustão, profissional, equipado com motor de alta performance, tipo 4-MIX® ou tecnologia equivalente, com cilindrada mínima de 79 cm³, potência mínima de 3,2 kW (aproximadamente 4,3 HP), vazão máxima de ar mínima de 2.000 m³/h, força de sopro mínima de 40 N, sistema antivibração, sistema de partida manual, tanque de combustível com capacidade compatível com operação prolongada, estrutura ergonômica com cintos largos, acolchoados e reguláveis, cinto peitoral, empunhadura multifuncional e controle de velocidade. Peso máximo de 11 kg sem combustível. Deve acompanhar tubo soprador, bico(s) de sopro, conjunto de fixação, manual de instruções em português e kit básico de ferramentas. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica autorizada em território nacional. Produto novo, sem uso, atendendo às normas de segurança e emissões vigentes. MARCA REFERÊNCIA: STIHL, MODELO BR 800, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.

	5
	4
	Unid.
	ROÇADEIRA PROFISSIONAL A GASOLINA: nova, de uso profissional, tipo lateral, equipada com motor de 2 tempos, com tecnologia de redução de emissões, 2-MIX ou equivalente; cilindrada mínima de 45 cm³; potência mínima de 2,8 cv; rotação de marcha lenta de aproximadamente 2.700 rpm; peso máximo de 8,8 kg, sem combustível, ferramenta de corte e proteção; sistema antivibratório; capacidade mínima do tanque de combustível de 0,75 litro; empunhadura tipo guidão (bike), multifuncional e ajustável; eixo de transmissão rígido; diâmetro do círculo de corte mínimo de 420 mm. Deverá acompanhar cinta dupla de suporte para os ombros, óculos de proteção, proteção para ferramenta de corte, cabeçote para fio de nylon, lâmina de corte compatível, jogo/conjunto de ferramentas para manutenção e manual de instruções em português. Produto novo, sem uso, com garantia mínima de 12 meses e assistência técnica autorizada em território nacional. Marca de referência: STIHL, modelo FS 460, ou equivalente ou de qualidade superior.



	6. FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA

	(  ) Pregão 
(  ) Pregão com Sistema de Registro de Preços 
(x) Dispensa de licitação
(  ) Concorrência
(  ) Leilão



	7. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL

	A presente contratação está alinhada com o PCA, versão 1.7 de 2026 item 76.



	8. INDICAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

		[bookmark: _Hlk236128451]Órgão
	06
	Departamento de Obras e Serviços Urbanos

	Unidade Orçamentária
	01
	Divisão de Obras e Serviços Urbanos

	Função/Subfunção
	15/452
	Urbanismo/Serviços Urbanos

	Programa/Ação
	6.2.012
	Atividades Op. Da Divisão de Obras e Serv. Urbanos

	Elemento de Despesa
	44.90.52
	

	Despesa Desdobrada
	1458
	

	Fonte de Recursos
	0
	Recursos Livres






	9. INDICAÇÃO DO FISCAL E GESTOR DE CONTRATO

	Fiscal de contrato: Jean Lucas Esquivel Santos

	Gestor de contrato: Fábio Junior de Oliveira



	10. AUTORIZAÇÃO

	De acordo com o processo. Encaminhe-se ao Departamento responsável para prosseguimento.

Bom Sucesso do Sul, 14 de agosto de 20016.












Fábio Junior de Oliveira
Departamento de Obras e Serviços Urbanos





Maico Diogo Faversani
Prefeito
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